Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

**Część I**

**Wyposażenie dla ZPS Dobromierz**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość sztuk | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa brutto  |
|  | Drukarka 3D | Gwarancja: rozszerzona do 36 miesięcySpecyfikacja drukarki:- Przestrzeń robocza: 150 x 150 x 150 mm- Max. temperatura ekstrudera: 240&deg;C- Podgrzewana platforma: tak, 100&deg;C- Średnica filamentu: 1,75 mm- Średnica dyszy: 0,4 mm- Wysokość warstwy: 0,05 mm &ndash; 0,4 mm- Komora robocza: zamknięta- Chłodzenie wydruku: smart cooling 360&deg;- Prędkość drukowania: 30-100 mm/s- 6 x Filament PLA 0,5 Kg- 1 x Dedykowany zestaw narzędzi - 1 x Pendrive z materiałami do kursu - 1 x Drukowana instrukcja, podręcznik oraz wzory karty pracy - 1 x Dostęp do portalu i kursu - 1 x Szkolenie startowe dla nauczyciela (4h)- Serwis na terenie Polski i infolinia techniczna- Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i drukowanej- Wdrożenie produktu w placówce (kalibracja, ustawienia, szkolenia) | 1 |  |  |
|  | Zestaw edukacyjny Arduino | Zestaw bazujący na Arduino Uno opracowany z myślą o początkujących i średnio zaawansowanych adeptach programowania, doskonałe rozwiązanie dla uczniów i nauczycieli.· Zestaw uruchomieniowy: edukacyjny Arduino· Komponenty:- A000066- KPS-3227- MCP23008- MCP9701- TSOP2236- WS2818 RGB LED· Wyświetlacz:- 7-segmentowy- LCD 2x16 znaków- OLED (128x64)· Rodzaj złącza- Arduino gniazdo- listwa kołkowa- USB B- zasilające· Interfejs- GPIO,- I2C- IrDA- SPI- UART- USB· Właściwości:- buzzer- czujnik temperatury- czujnik światła- mikrofon elektretowy- potencjometr- potencjometr do regulacji kontrastu· Zawartość zestawu:- dokumentacja- kabel USB A - USB B-płyta prototypowa | 1 |  |  |
|  | Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 | Z funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym. Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego.Parametry minimalne stacji lutowniczej:· Moc: 75W· Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz· Zakres temperatur: 200-480°C · Dokładność temperatury: +/- 1°C· Czas nagrzewania: 15 s do 350°CParametry minimalne stacji hot air:· Moc: 750W· Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz· Zakres temperatur: 100-480°C · Dokładność temperatury: +/- 2°C · Przepływ powietrza 120 l/min· Czas nagrzewania: 10 s do 350°C | 1 |  |  |
|  | Aparat fotograficzny | Parametry minimalne:· Przetwornik obrazu: CMOS typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2· Piksele: około 20,1 megapiksela· Obiektyw: ZEISS złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA)· Wartość F (maksymalna przysłona): F1,8 (szeroki kąt) – 2,8 (teleobiektyw)· Filtr ND: automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony· Ogniskowa: f = 9,4–25,7 mm· Kat widzenia: 84° – 34° (24–70 mm)· Zakres ustawienia ostrości: AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, teleobiektyw: około 30 cm – nieskończoność)· Zoom optyczny: 2,7x· Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: około 5,8x / 10M: około 8,2x / 5,0M: około 11x / VGA: około 44x· Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: około 5,8x · Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: około 11x; 10M: około 16x; 5.0M: około 23x; VGA: około 44x· Zoom cyfrowy (FILMY): około 11· Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD· Regulacja kąta: Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270°· Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu: 5.3x, 10.7x· Panel dotykowy: tak· Procesor obrazu: tak· Steadyshot (ZDJĘCIE): optyka· Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja przechyłu)· Sposób nastawiania ostrości: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)· Tryb ostrości: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny· Strefa wyznaczania ostrości: Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy (mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny punktowy, śledzenie (szerokie, strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), rozszerzane elastyczne punktowe)· Śledzenie obiektów: tak· Eye AF: [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę, [Filmy] Człowiek (wybór lewego/prawego oka)· Tryb pomiaru światła: Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar· Kompensacja ekspozycji: +/-3,0 EV, co 1/3 EV· Czułość ISO (FOTOGRAFIA): Automatyczna (ISO 100–12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100–12 800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600 | 1 |  |  |
|  | Statyw do aparatu i kamery | Parametry minimalne:· Zastosowanie Foto, Video 3D· Pasmo: 1/4" (6.4 mm)· Dodatkowa funkcja: Leveling device· Głowica statywu: 3D: 3-Way Head· Maksymalne obciążenie: 500 g· Materiał: Aluminium· Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany)· Uchwyt: brak· Gumowe stopki· Maks. grubość profilu: 16,8 mm· Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm· Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna· Waga: 520 g· Gwarancja 2 lata | 1 |  |  |
|  | Zestaw lamp światła ciągłego | Zestaw służy do oświetlania małych namiotów bezcieniowych lub fotografowania przedmiotów na stole bezcieniowym oraz niewielkich przedmiotów.Parametry minimalne:· 2 x świetlówka o mocy: 35 W (odpowiednik 150 W)· Temperatura barwowa świetlówek: 5500 K· Współczynnik odwzorowania barw świetlówek: > 90 Ra· Regulowana wysokość: 28-44 cm | 1 |  |  |
|  | Mikrofon kierunkowy | Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia doskonałe nagrania dźwiękowe do wideo. Zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu przenoszonego mechanicznie. Dołączone kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS umożliwiają nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów. | 1 |  |  |
|  | Mikroport | System mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, który zapewnia szczegółowy, nadający się do emisji dźwięk.Zaczep do paska na odbiorniku służy jako uchwyt na stopkę aparatu do łatwego mocowania, dołączone są dwa kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do smartfonów lub tabletów. Nadajnik można przymocować do koszuli i odzieży. Do użytkowania nie jest wymagana wiedza techniczna na temat technologii audio. Działa w wolnym od zakłóceń paśmie 2,4 GHz i automatycznie przeskakuje do wolnych kanałów, aby uniknąć zakłóceń statycznych i awarii dźwięku.**Specyfikacja*** transmisja cyfrowa: 2.4 GHz
* pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 KHz
* modulacja: GFSK
* zakres pracy: 50 metrów
* wyjście audio: mini Jack 3,5 mm TRS
* poziom wyjściowy audio: –60 dBV
* wymagania dotyczące zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V
* żywotność baterii: od 6 do 7h Antena: PIFA Waga: odbiornik: 26,5 g, nadajnik: 34 g
* stosunek sygnału do szumu (SNR): > 78dB

czułość mikrofonów w nadajniku: mikrofon wbudowany: -42dB, mikrofon krawatowy: -30dB | 1 |  |  |
|  | Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery | Kompaktowy stabilizator dla aparatów bezlusterkowych i DSLR cechuje się składaną konstrukcją i intuicyjnym funkcjami, dając nowe możliwości twórcom wszelkiej treści video. Składana konstrukcja urządzenia nie tylko ułatwia jego transport i przechowywanie, ale też zapewnia rozszerzone możliwości nagrywania. Tryb SuperSmooth wyrównuje mikrodrgania i zwiększa moment obrotowy, stabilizując nawet 100 mm obiektywy zmiennoogniskowe. Przednie pokrętło gwarantuje precyzyjne ustawienie ostrości niezależnie od sytuacji. Dwuwarstwowa płyta montażowa Manfrotto + Arca jest kompatybilna ze sprzętem popularnych marek. Przełącz się na tryb portretowy za pomocą jednego dotknięcia, aby zdobyć profesjonalny materiał do swoich treści w social mediach. Wbudowany ActiveTrack 3.0 sprawia, że gimbalwykorzystuje sygnał źródłowy z kamery, aby śledzić nagrywany obiekt.Akcesoria zawarte w zestawie:· Gimbal· Statyw plastikowy· Płytka montażowa· Podpora obiektywu· Podwyższenie aparatu· Kabel zasilający USB-C (40cm)· Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB· Zapinany pasek x 2· Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2· Śruba 1/4"Specyfikacja techniczna:· Przetestowany udźwig: 3,0 kg· Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s· Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214°· Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz· Moc nadajnika: < 8 dBm· Temperatura pracy: -20° do 45° C· Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C)· Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C· Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C· Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy· Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu)· Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g | 1 |  |  |
|  | Ekran TFT 15,6” LED HD o rozdzielczości 1980 x 1080 | Procesor czterordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4000 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.phpW ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.Obudowa Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.Pamięć RAM 1x 4GB DDR4 Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do min. 12GB)Dysk twardy 256GB PCIe NVMe SSDKarta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem.Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofonPołączenia i karty sieciowe- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)- WLAN 802.11 ACPorty/złącza (wbudowane)1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)2 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)1 x HDMI1 x zasilanie DC-inKlawiatura pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura typu CHICLET. Urządzenie wskazujące Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebookaKamera wbudowana, HD o rozdzielczości 640x480Bateria Litowo-jonowa 2 komorowa 36.7 Wh – czas pracy do 9h według karty katalogowej producenta. Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 45W.Waga max do 1900g z bateriąBezpieczeństwo - Złącze typu Kensington Lock.Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące door to door1 rok gwarancji producenta na baterie.Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producentaSerwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.System operacyjny1. Dostarczane przez Wykonawcę komputery muszą posiadać zainstalowane systemy operacyjneMicrosoft Windows 10 Home w polskiej wersji językowej.2. Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne opisane poniżej:3. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:a) Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,b) Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorachdotykowych,4. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzaczmultimediów, pomoc, komunikaty systemowe,6. Wbudowany system pomocy w języku polskim;7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,8. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się”pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.9. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz zmodułem „uczenia się” głosu użytkownika.10. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemuoperacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu zmożliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z popraweksą potrzebne,11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przezadministratora systemu Zamawiającego,12. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemuoperacyjnego,13. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana zsystemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;14. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu zzapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,15. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeńsieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),16. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do którejpodłączony jest komputer,17. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemyzestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,18. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dlawskazanych aplikacji,19. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowaniasystemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,20. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzanezdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.21. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemuoperacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika moduleindeksacji zasobów lokalnych, 22. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniamizewnętrznymi.23. Obsługa standardu NFC (near field communication),24. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);25. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach regułdefiniujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;26. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;27. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:a) Login i hasło,b) Karty z certyfikatami (smartcard),c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),28. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,30. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwytransportowej IPsec,31. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ichodtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;32. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacjidziałających we wskazanych środowiskach,33. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,34. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanegoużytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,35. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obrazsystemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego iwykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,36. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,37. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dlaużytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,38. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,woluminy dyskowe, usługi katalogowe39. Udostępnianie modemu,40. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopiiplików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,41. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,42. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny,zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymiodpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),43. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą politykgrupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),44. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniamilicencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,45. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowaniaograniczonego do danych użytkownika,46. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwościąprzechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2lub na kluczach pamięci przenośnej USB.47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnegozarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,48. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowaniapartycji w usługach katalogowych.49. Możliwość instalowania dodatkowych jeżyków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwośćzmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. Wymagania, o których mowa w ust. 2 muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bezużycia dodatkowych aplikacji.Równoważność oznacza, że zaproponowany pakiet będziespełniał następujące warunki:  warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 2;  funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 2;  pakiet równoważny musi zapewniać pełną , równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem wymienionym w ust. 2. | 1 |  |  |
|  | Robotyka | Zestaw 12 par okularów VR wraz z walizką i systemem do ładownia, portalem umożliwiającym zarządzanie zestawem okularów (min. blokowanie, podgląd poszczególnych okularów, podgląd całej klasy, monitorowaniem stanu naładowania, aktywności, temperatury..)Portal powinien zawierać min. 14 modułów dydaktycznych takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia. Portal ma zawierać min 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów zawierających wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki. Portal jest systematycznie wzbogacany o nowe treści przez wszystkich korzystających z niego użytkowników. Dostęp na 3 lata.Minimalne parametry okularówSpecyfikacja urządzenia :Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1 Ładowanie Wejście USB-C dla kontrolera ręcznegoSoczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAhPrzedni aparat 13 Mpx z autofokusem Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłuMin. 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440 Min 3 GB DDR RAM i 64 GB wewnętrznej pamięci masowejDo czterech godzin pracy na jednym ładowaniu. Zintegrowane podwójne głośnikiRęczny kontroler z portem USB C x12Kostka do manipulacji elementami 3D x12Produkt powinien powiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, materiały, instrukcje w języku polskimClass VR w nauczaniu wieloprzedmiotowym (online)- czas szkolenia 4 godziny (4 x 45 minut)- przedstawienie i konfiguracja systemu- wirtualna i rozszerzona rzeczywistość- tworzenie scenariuszy lekcji- wykorzystanie zasobów ClassVR (portal ClassVR | 1 |  |  |