**Załącznik nr 3**

do SIWZ

**ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE**

**Zestawienie wartości z podziałem na elementy robót**

**dla wykonania zamówienia w zakresie:**

**„REMONT DRÓG GMINNYCH W 2015 ROKU”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | | **OPIS ROBÓT** | **JED. MIARY** | **ILO Ś Ć JEDN.** | **CENA JEDN. netto** | **WARTO Ś Ć**  **netto** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Droga gminna w miejscowości Mrowina.** | | | | | | |
| **1** | Wykonanie wykopu pod jednostronne poszerzenie wraz z transportem urobku na odległość do 5 km | | **m3** | **218,28** |  |  |
| **2.** | Uzupełnienie wykopu kruszywem grubość 0,20 m | | **m2** | **909,50** |  |  |
| **3** | Wyrównanie poszerzenia masą bitumiczną gr. 4 cm | | **m2** | **802,50** |  |  |
| **Droga gminna w miejscowości Kluczewsko** | | | | | | |
| **1** | Wykonanie wzmocnienia podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 7 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **245,00** |  |  |
| **2** | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – gr. 4 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **210,00** |  |  |
| **Droga gminna w miejscowości Kluczewsko (Wąska)** | | | | | | |
| **1** | Wykonanie wzmocnienia podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 7 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **595,00** |  |  |
| **2** | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – gr. 4 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **510,00** |  |  |
| **Droga gminna w miejscowości Kluczewsko** | | | | | | |
| **1** | Wykonanie wzmocnienia podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 7 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **420,00** |  |  |
| **2** | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – gr. 4 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **360,00** |  |  |
| **Droga gminna w miejscowości Rączki** | | | | | | |
| **1** | Korytowanie wraz z transportem urobku na odległość do 5 km: 35 m x 4,00 m x 0,27 m | | **m3** | **37,80** |  |  |
| **2** | Uzupełnienie koryta kruszywem grubość 0,27 m | | **m2** | **140,00** |  |  |
| **3** | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – gr. 4 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **105,00** |  |  |
| **Droga gminna w miejscowości Boża Wola** | | | | | | |
| **1** | Wykonanie wzmocnienia podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 7 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **105,00** |  |  |
| **2** | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – gr. 4 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **90,00** |  |  |
| **Droga gminna w miejscowości Komorniki** | | | | | | |
| **1** | Regulacja wysokości studzienek kanalizacyjnych | | **szt.** | **3** |  |  |
| **2** | Wykonanie wzmocnienia podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 7 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **227,50** |  |  |
| **3** | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – gr. 4 cm po zagęszczeniu | | **m2** | **195,00** |  |  |
| **wartość netto** | | | | | |  |
| **podatek VAT ………%** | | | | | |  |
| **wartość brutto** | | | | | |  |

Słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………. brutto**.**

............................................. ..................................................................

(Miejscowość i data) /podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/